;Width##LENGTH##MILLIMETERS;Temperature Color##OTHER##;Luminous Flux##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Louvre##OTHER##;Length##LENGTH##MILLIMETERS;Initial Intensity##OTHER##;Initial Color Temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;Initial Color##OTHER##;IP Code##OTHER##;Height##LENGTH##MILLIMETERS;Efficacy##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;Color##OTHER##;Body##OTHER##;EAN_Code##OTHER##;Article Number##OTHER##;Apparent Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES;Description##OTHER##;Color Rendering Index##Other##;DI##OTHER##;MODEL##OTHER##
DWIDE CEILING D/I 600 DELTA 840 WHITE _22327-402;180;4000;2000;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;600;2000;4000;4000;20;54.3;137;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048078674;22327-402;15.5;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;0;1
DWIDE CEILING DIRECT 1200 3000LM 830 WHITE _22330-537;200;3000;2916;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1200;2916;3000;3000;20;38.6;123;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048078834;22330-537;25;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;0;2
DWIDE CEILING DIRECT 1200 3000LM 830 WHITE _22330-515;200;3000;2916;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1200;2916;3000;3000;20;38.6;125;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048078858;22330-515;24.5;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;0;2
DWIDE CEILING DIRECT 1200 3000LM 830 WHITE _22330-533;200;3000;2916;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1200;2916;3000;3000;20;38.6;121;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048078872;22330-533;24.5;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;0;2
DWIDE CEILING DIRECT 1200 3000LM 840 WHITE _22331-402;200;4000;3000;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1200;3000;4000;4000;20;38.6;128;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048078896;22331-402;24.5;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;0;2
DWIDE CEILING DIRECT 1200 3000LM 840 WHITE _22331-537;200;4000;3000;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1200;3000;4000;4000;20;38.6;127;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048078919;22331-537;25;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;0;2
DWIDE CEILING DIRECT 1200 3000LM 840 WHITE _22331-515;200;4000;3000;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1200;3000;4000;4000;20;38.6;128;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048078933;22331-515;24.5;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;0;2
DWIDE CEILING D/I 600 DELTA 830 WHITE _22326-402;180;3000;1884;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;600;1884;3000;3000;20;54.3;129;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048078612;22326-402;15.5;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;1;1
DWIDE CEILING DIRECT 1200 3000LM 840 WHITE _22331-533;200;4000;3000;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1200;3000;4000;4000;20;38.6;124;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048078957;22331-533;24.5;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;0;2
DWIDE CEILING D/I 600 DELTA 830 WHITE _22326-496;180;3000;1884;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;600;1884;3000;3000;20;54.3;123;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048078636;22326-496;16;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;1;1
DWIDE CEILING DIRECT 1200 4500LM 830 WHITE _22332-402;200;3000;4374;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1200;4374;3000;3000;20;38.6;122;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048078971;22332-402;37,7;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;0;2
DWIDE CEILING D/I 600 DELTA 830 WHITE _22326-515;180;3000;1884;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;600;1884;3000;3000;20;54.3;123;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048078650;22326-515;16;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;1;1
DWIDE CEILING DIRECT 1200 4500LM 830 WHITE _22332-537;200;3000;4374;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1200;4374;3000;3000;20;38.6;120;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048078995;22332-537;38,5;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;0;2
DWIDE CEILING DIRECT 1200 4500LM 830 WHITE _22332-515;200;3000;4374;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1200;4374;3000;3000;20;38.6;122;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048079015;22332-515;37,7;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;0;2
DWIDE CEILING DIRECT 1200 4500LM 840 WHITE _22333-537;200;4000;4500;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1200;4500;4000;4000;20;38.6;123;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048079077;22333-537;38,5;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;0;2
DWIDE CEILING DIRECT 1200 4500LM 840 WHITE _22333-515;200;4000;4500;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1200;4500;4000;4000;20;38.6;126;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048079091;22333-515;37,7;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;0;2
DWIDE CEILING DIRECT 1200 4500LM 840 WHITE _22333-533;200;4000;4500;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1200;4500;4000;4000;20;38.6;124;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048079114;22333-533;38,4;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;0;2
DWIDE CEILING DIRECT 1200 6000LM 830 WHITE _22334-515;200;3000;5832;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1200;5832;3000;3000;20;38.6;120;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048079152;22334-515;51.5;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;0;2
DWIDE CEILING DIRECT 1200 6000LM 840 WHITE _22335-402;200;4000;6000;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1200;6000;4000;4000;20;38.6;126;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048079176;22335-402;50.5;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;0;2
DWIDE CEILING DIRECT 1200 6000LM 830 WHITE _22334-402;200;3000;5832;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1200;5832;3000;3000;20;38.6;122;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048079138;22334-402;50.5;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;0;2
DWIDE CEILING DIRECT 1200 6000LM 840 WHITE _22335-515;200;4000;6000;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1200;6000;4000;4000;20;38.6;124;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048079190;22335-515;51.5;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;0;2
DWIDE CEILING DIRECT 1500 6000LM 830 WHITE _22336-402;200;3000;5443;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1500;5443;3000;3000;20;38.6;127;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048079213;22336-402;45.5;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;0;2
DWIDE CEILING DIRECT 1500 6000LM 830 WHITE _22336-515;200;3000;5443;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1500;5443;3000;3000;20;38.6;125;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048079237;22336-515;46.5;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;0;2
DWIDE CEILING DIRECT 1500 6000LM 840 WHITE _22337-402;200;4000;5600;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1500;5600;4000;4000;20;38.6;130;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048079251;22337-402;45.5;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;0;2
DWIDE CEILING DIRECT 1500 6000LM 840 WHITE _22337-515;200;4000;5600;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1500;5600;4000;4000;20;38.6;128;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048079275;22337-515;46.5;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;0;2
DWIDE CEILING D/I 1200 3300LM 830 WHITE _22338-402;200;3000;3208;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1200;3208;3000;3000;20;57.3;111;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048079299;22338-402;30.5;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;1;2
DWIDE CEILING D/I 1200 3300LM 840 WHITE _22339-402;200;4000;3300;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1200;3300;4000;4000;20;57.3;115;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048079312;22339-402;30.5;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;1;2
DWIDE CEILING D/I 1200 4450LM 830 WHITE _22340-402;200;3000;4374;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1200;4374;3000;3000;20;57.3;109;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048079336;22340-402;42.5;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;1;2
DWIDE CEILING D/I 1200 4450LM 840 WHITE _22341-402;200;4000;4500;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1200;4500;4000;4000;20;57.3;112;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048079350;22341-402;42.5;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;1;2
DWIDE CEILING D/I 1500 6000LM 830 WHITE _22342-402;200;3000;5540;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1500;5540;3000;3000;20;57.3;114;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048079374;22342-402;52.5;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;1;2
DWIDE CEILING D/I 1500 6000LM 840 WHITE _22343-402;200;4000;5700;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1500;5700;4000;4000;20;57.3;117;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048079398;22343-402;52.5;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;1;2
DWIDE CEILING DIRECT 1200 3000LM 830 WHITE _22330-402;200;4000;2916;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1200;2916;4000;4000;20;38.6;125;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048078810;22330-402;24.5;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;0;2
DWIDE CEILING D/I 600 DELTA 840 WHITE _22327-515;180;4000;2000;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;600;2000;4000;4000;20;57.3;131;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048078711;22327-515;16;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;1;1
DWIDE CEILING D/I 600 DELTA 840 WHITE _22327-496;180;4000;2000;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;600;2000;4000;4000;20;57.3;131;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048078698;22327-496;16;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;1;1
DWIDE CEILING DIRECT 1200 4500LM 840 WHITE _22333-402;200;4000;4500;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1200;4500;4000;4000;20;38.6;126;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048079053;22333-402;37,7;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;0;2
DWIDE CEILING DIRECT 1200 4500LM 830 WHITE _22332-533;200;3000;4374;Plastic - Fagerhult - Delta Microprism;1200;4374;3000;3000;20;38.6;120;WHITE;Aluminium - Fagerhult - White;7320048079039;22332-533;38,4;Kattoon asennettava valaisin, kolme kokoa ja kaksi valonjakovaihtoehtoa: Suora tai Suora/epäsuora valonjako, 90/10.;min. 80;0;2
